1. Lấy danh sách sensor theo page và limit ( mặc định page = 1 và limit = 10 nếu không truyền tham số).

Phương thức: GET.

<http://172.20.10.2:8000/api/details/getByPage>

<http://172.20.10.2:8000/api/details/getByPage?page=1&limit=8>

1. Tìm kiếm sensor theo nhiệt độ (phần nguyên).

Phương thức: GET.

<http://172.20.10.2:8000/api/details/searchByTemperature?nhiet_do=31>

1. Lấy danh sách lịch sử bật tắt thiết bị theo page và limit ( mặc định page = 1 và limit = 10 nếu không truyền tham số).

Phương thức: GET.

<http://172.20.10.2:8000/api/devicehis/getByPage>

[http://172.20.10.2:8000/api/devicehis/getByPage?page=1&limit=8](http://172.20.10.2:8000/api/devicehis/getByPage)

1. Tìm kiếm lịch sử bật tắt theo tình trạng.

Phương thức: GET.

<http://172.20.10.2:8000/api/devicehis/search?tinh_trang=on>

1. Điều khiển thiết bị và tạo 1 lịch sử bật tắt.

Phương thức: POST.

<http://172.20.10.2:8000/api/controlled_device>